Standardbeskrivelse

**Solhaugvegen 177**

**Kjeller**

Boder:

Betonggulv, murpuss på vegger og trepanel på vegger.

Innehar lukket septiktank og sikringsskap.

**1.etasje**

Vindfang:

Vegg-til-veggteppe, malt trepanel på vegger og takplater i himling.

Gang:

Vegg-til-veggteppe, malt trepanel på vegg og takplater i himling.

Innehar panelovn.

Bod:

Vegg-til-veggteppe, tapet og sponplate på vegger og malt slett himling.

WC-rom:

Gulvbelegg, brystpanel og malt strie på vegger, takplater i himling.

Gulvmontert toalett og vegghengt servant.

Gang:

Vegg-til-veggteppe, malt trepanel på vegger og malt slett himling.

Bad:

Våtromsbelegg på gulv, våtromsplater og trepanel på vegger.

I dusjsone er det flis på gulv og vegger.

Himling med takplater.

Innredning med servant, dusjnisje med dusjgarnityr på vegg, opplegg for vaskemaskin(kran og avløp).

Innehar gulvvarme.

Stue:

Laminat på gulv. Strie, trepanel og teglstein på vegger og takplater i himling.

Varme i gulv, varmepumpe og åpen vedovn.

Kjøkken:

Laminat på gulv, strie på vegger og malt slett himling.

Innredning med over- og benkeskap.

Folierte skrog med slette fronter og laminert benkeplate.

Integrerte hvitevarer er platetopp og ventilator.

Innehar varme i gulv.

Soverom 1:

Gulvbelegg, brystpanel og tapet på vegger og malt slett himling.

Innehar plassbygde garderobeskap.

Soverom 2:

Vegg-til-veggteppe, tapet og trepanel på vegger og takplater i himling.

Soverom 3:

Laminat på gulv, panelplater og strie på vegg og malt slett himling.

**Varmekilder:**

Varmepumpe, elektrisk gulvvarme, panelovn og åpen vedovn