Standardbeskrivelse



Peder Estensens gate 10B

**1.etasje**

Gang:

Gulvbelegg, malt strie på vegger og malt panel i himling.

Innehar varme i gulv og skyvedørsgarderobe.

Toalettrom:

Gulvbelegg, malt strie på vegger og malt panel i himling.

Innehar gulvmontert toalett og vegghengt servant.

Stue:

Parkett på gulv, malt strie på vegg og takplater i himling.

Innehar varmepumpe.

Kjøkken:

Parkett på gulv, malt strie på vegg og takplater i himling.

Innredning med over- og benkeskap.

Folierte skrog med profilerte fronter og laminert benkeplate.

Integrerte hvitevarer er oppvaskmaskin, komfyr, platetopp og ventilator.

Innehar varme i gulv.

**2.etasje**

Gang:

Parkett på gulv, malt strie på vegg og malt panel i himling.

Bad:

Våtroms belegg på gulv, våtromstapet på vegg og malt slett himling.

Innredning med servant, dusjhjørne med glassdører og dusjgarnityr på vegg og vegghengt servant.

Innehar varme i gulv.

Soverom:

Laminat på gulv, malt strie på vegg og panel i himling.

Innehar panelovn.

Soverom:

Laminat på gulv, malt strie på vegg og malt panel i himling.

Innehar garderobeskap.

Soverom:

Laminat på gulv, malt strie på vegg og panel i himling.

Innehar garderobeskap og panelovn.

Vaskerom:

Belegg på gulv, malte slette vegger og panel i himling.

Innehar opplegg for vaskemaskin(kran og avløp) og varme i gulv.

Bod:

Belegg på gulv, malte slette vegger og panel i himling.