**Standardbeskrivelse – Setervegen 3**

**1. Etasje**

**Bad:** Gulvet er belagt med flis med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med fli. Det innvendige taket er lagt med MDF panel.

Badet har en hvit baderomsinnredning med profilerte fronter. Den heldekkende servant platen har to armaturer. Over er det hengt et speil med belysning.

* Dusjkabinett
* Veggmontert toalett

**Vaskerom:** Gulvet er belagt med flis med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med malte MDF plater. Det innvendige taket er lagt med MDF panel.

Vaskerommet har en hvit innredning med profilerte fronter. Det er en laminat arbeidsbenk.

* Opplegg for vaskemaskin
* Varmtvannsbereder

**Soverom:** Gulvet er belagt med laminat. Veggene er kledd med malte plater. Det innvendige taket er lagt med malt panel.

**Gang 1:** Gulvet er belagt med flis med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med malte plater. Det innvendige taket er lagt med malt panel.

* Vedovn

**Gang/Bod:** Gulvet er belagt med flis med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med malte plater. Det innvendige taket er lagt med malte gips plater.

* Skap

**Entré:** Gulvet er belagt med flis med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med malte plater. Det innvendige taket er lagt med MDF-panel.

**Garderobe:** Gulvet er belagt med flis med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med malte plater. Det innvendige taket er lagt med malt panel.

* Skap

**1. Etasje/Leilighet**

**Bad:** Gulvet er belagt med flis med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med flis. Det innvendige taket er lagt med malte plater.

Badet har en hvit baderomsinnredning av profilerte fronter. Den heldekkende servant plater er utstyrt med ett armatur. Over er det hengt et speil med belysning.

* Gulvmontert toalett
* Dusjkabinett
* Opplegg for vaskemaskin

**Kjøkken:** Gulvet er belagt med laminat med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med malte plater. Det innvendige taket er lagt med malte gips plater.

Kjøkkenet har en hvit innredning. Innredningen går over 2 vegger i en L form, og er av skap og skuffer i profilerte fronter. Det er en laminat benkeplate med en nedfelt vask av stål. Kjøkkenet er utstyrt med frittstående kjøle/fryseskap, oppvaskmaskin og komfyr.

**Stue:** Gulvet er belagt med laminat med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med malte plater. Det innvendige taket er lagt med malte gips plater.

* Vedovn

**Soverom:** Gulvet er belagt med laminat. Veggene er kledd med malte plater. Det innvendige taket er lagt med malte gips plater.

**Gang:** Gulvet er belagt med flis med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med malte plater. Det innvendige taket er lagt med malte gips plater.

**2. Etasje**

**Bad:** Gulvet er belagt med flis med elektriske varmekabler. Veggene er kledd med fli. Det innvendige taket er lagt med tak-ess.

Badet har en mørk baderomsinnredning med profilerte fronter. Det er en laminat benkeplate med nedfelt servant med ett armatur. Over er det hengt et speil med belysning.

* Dusjkabinett
* Gulvmontert toalett
* Badekar

**Stue/Kjøkken:** Gulvet er belagt med laminat. Veggene er kledd med malt strie. Det innvendige taket er lagt med malt panel.

Kjøkkenet har en hvit IKEA kjøkken innredning. Innredningen går over 2 vegger og er av skap og skuffer i glatte fronter. Det er en laminat benkeplate med en nedfelt vask av stål og en platetopp. Kjøkkenet er utstyrt med integrert kjøleskap, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og stekeovn.

* Varmepumpe
* Gassovn
* Heveskyvedør til veranda

**Peis stue:** Gulvet er belagt med laminat. Veggene er kledd med malt strie. Det innvendige taket er lagt med malt panel.

* Vedovn

**Soverom 1:** Gulvet er belagt med laminat. Veggene er kledd med malt strie. Det innvendige taket er lagt med tak-ess.

**Soverom 2:** Gulvet er belagt med laminat. Veggene er kledd med malt strie. Det innvendige taket er lagt med malt panel.

**Soverom 3:** Gulvet er belagt med laminat. Veggene er kledd med malt tapet. Det innvendige taket er lagt med tak.ess.