Standardbeskrivelse



 **Frostavegen 2475**

**1.etasje**

Vindfang:

Belegg på gulv, veggpanel og malt slett himling.

Vaskerom:

Belegg på gulv, belegg på vegg og takplater i himling.

Vegghengt servant, kran og avløp for vaskemaskin og tørkeskap.

Innehar varme i gulv.

Gang:

Belegg på gulv, veggpanel og takplater i himling.

Stue:

Belegg på gulv, veggpanel og takplater i himling.

Innehar varmepumpe og lukket ved ovn.

Kjøkken:

Belegg på gulv, veggpanel og takplater i himling.

Innredning med høyskap, overskap og benkeskap.

Folierte skrog med slette fronter og laminert benkeplate.

Integrerte hvitevarer er ventilator.

Bod:

Belegg på gulv, malte plater på vegg og takplater i himling.

WC rom:

Belegg på gulv, malte plater på vegg og takplater i himling.

Vegghengt servant, gulvmontert toalett.

Innehar panelovn.

Soverom:

Belegg på gulv, malte plater på vegg og takplater i himling.

Innehar garderobeskap.

Soverom:

Belegg på gulv, malte plater på vegg og takplater i himling.

Innehar garderobeskap.

Soverom:

Belegg på gulv, malte plater på vegg og takplater i himling.

Innehar garderobeskap.

Bad:

Våtromsbelegg på gulv, våtromsbelegg på vegg og takplater i himling.

Vegghengt servant og åpent dusjhjørne med dusjgarnityr montert på vegg.

Innehar varme i gulv.

**Kjeller**

Bod/Garasje:

Betong på gulv, pusset mur på vegger og plater i himling.