Standardbeskrivelse



Almlivegen 18

**Kjeller**

Betonggulv, mur/betongvegger og panel i himling.

**1.etasje**

Vindfang:

Fliser på gulv, malt panel på vegger og takplater i himling.

Bad:

Fliser på gulv med sokkelflis, baderomsplater på vegg og panel i himling.

Innredning med servant og speilskap, åpen dusjene.

Innehar varme i gulv.

Gang:

Belegg på gulv, malt panel på vegger og malt panel i himling.

WC-rom:

Vinylbelegg på gulv, panelplater på vegger og malt slett himling.

Gulvmontert toalett og innredning med servant og speilskap.

Stue:

Laminat på gulv, mart trepanel, murpuss og malte plater på vegg og takplater i himling.

Innehar varmepumpe og lukket vedovn.

Kjøkken:

Laminat på gulv, smarte plater og malt mur på vegger, takplater i himling.

Kjøkkeninnredning med høyskap, benkeskap og overskap.

Folierte skrog med profilerte fronter og laminert benkeplate, plater på vegg over benkeplater.

Integrerte hvitevarer er ventilator.

**2.etasje**

Gang:

Laminat på gulv, malt panel på vegger og malt panel i himling.

Innehar sikringsskap.

Soverom:

Laminat på gulv panelplater og skifer på vegger. Trepanel i himling.

Soverom:

Laminat på gulv, mat trepanel på vegger og smartpanel i himling.

Soverom:

Laminat på gulv, mat panel og skifer på vegger, og malt panel i himling.